V1.05.03 启动后，自动联机、自动获取下位机版本号。
V1.05.01 取消手动升级下位机程序的功能，改用远程的方式进行。2021-01-20
V1.04.05 修改样本机构中，角度补偿中，加样位置输入值限制为-2.5~2.5mm，其他不变。(2019-11-09)

v1.02.28 修改制冷无法接收版本号的问题；
v1.02.19 修改获取制冷机构boot版本号命令为$07；
v1.02.18 修改吸光度补偿公式
v1.02.17 修改读取交流状态时显示的水箱温度和水槽温度错误的问题；
v1.02.16 修改仪器吸光度计算补偿设置；
v1.02.15 备份仪器参数增加超时判断功能；
v1.02.14 修改获取版本号过程中报内存地址错误的问题；
v1.02.13 增加Boot版本号获取功能；
v1.02.12 修改读取机构版本号功能，增加机构板号判断，增加超时可在配置文件中设置；
v1.02.11 修改ISE开阀放水过程中，判断ISE是否使用，否则不对其操作；
v1.02.10 修改样本、试剂精度检测延时后关阀门；
v1.02.09 仪器参数备份增加交流温度系数保存，及查看本地数据功能；
v1.02.08 修改读取版本号中兼容并显示boot版本号,增加样本、试剂机构机构摆动测试；
v1.2.7 修改开阀放水流程，增加ISE开阀放水过程；
v1.2.6 增加机构总次数清零；
v1.2.5 界面乱码；
v1.2.4 读取补偿数据乱码；
v1.2.3 修改开阀放水中交流停止命令；
v1.2.2 修改开阀放水为倒计时模式；
v1.2.1 修改所有机构中读取本地补偿数时显示补偿步数和实际值；
v1.2.0 
v1.1.9 增加试剂机构的转盘检查；
v1.1.7 修改了ISE状态不显示的问题；
v1.1.6 增加ISE调试
v1.1.5 反应盘中增加齿差扫描；
v1.1.4 修改搅拌机构1、3位置不允许补偿，管理员级别可以；
v1.1.3 修改主控板升级一次发送10行，防止主控板升死；
v1.1.2 修改报警显示，修改仪器状态显示；
v1.1.1 修改升级程序中可以点击暂停刷新日志，修改AD板程序可重复添加；
v1.1.0 修改升级程序和获取版本号程序；
v1.0.11 增加水压测试
v1.0.12 增加清洗臂补偿
v1.0.14 修改为嵌入式数据库
v1.0.15 修改补偿数据的读取、保存、显示、发送过程，修改各个机构动作次数显示，增加卤素灯打开时间的读取、清零、显示。


